|  |
| --- |
| **Informações Gerais** / *General Information* |
| **Cor***Color* | Cinza/Grey |
| **Tensão de alimentação***Supply Voltage* **(V)** | 100 – 240VAC (Autovolt) |
| **Potência máxima***Maximum Power* **(W)** | 180W |
| **Fator de Potência***Power Factor* | ≥0,92 (Alto FP) |
| **Corrente Nominal***Nominal Current* **(A)** | 1,28A – 127V | 0,74A – 220V |
| **Ângulo de Abertura***Opening Angle* **(°)** | 150°x 70° |
| **Grau de Proteção***Ingress Protection* **(IP)** | 66 |
| **Temperatura de Operação***Operation Temperature* **(°C)** | -10°C a 40°C |
| **Dimensões***Dimensions* **(mm)** | 610x252x87,5mm (CxLxA) |
| **Peso***Weight* | 2,22kg |
| **Garantia***Warranty* | 2 anos |
| **Materiais***Materials* | * Material predominante: Alumínio;
* Corpo produzido em alumínio;
* Pintura eletrostática;
* Lente em policarbonato (PC);
* 03 driver de alimentação isolado;
* Cabo de alimentação com 40cm - 3x0,75mm²;
* Módulo 180 LED 2835;
* Base de 3 pinos padrão NEMA.
 |
| **Características***Features* | * Instalação: Braço horizontal;
* Diâmetro do braço: Ø52 - 60mm;
* Altura de montagem: 10 - 12 metros;
* Driver de alimentação com DPS integrado;
* Compatível com sistema de fotocélula: 3 pinos;
* Aplicações tais como:  Pátios, parques, praças, estacionamentos, condomínios, áreas de lazer, etc.
 |
| **Observações***Remarks* | * Pode ser ligada diretamente à rede elétrica;
* Deve ser utilizado com fotocélula ou endcap;
* **Luminária não dimerizável;**
* Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
* Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho);
 |

|  |
| --- |
| **Características Elétricas** / Electrical Characteristics |
| **Frequência***Frequency* **(Hz)** | **Entrada***Input* | **Tensão***Voltage* **(V)** | **Bateria***Battery* | **Temp. de Cor** *Color Temperature* **(K)** | **Fluxo luminoso**Luminous Flux **(lm)** | **Eficiência***Efficiency* **(lm/W)** | **Vida Útil***Lifespan* **(h)** | **Modelo de Lâmpada** *Lamp Model* | **Potência***Power***(W)** | **IRC** |
| **AC** | **DC** | **12** | **127** | **220** |
| 50/60 | √ | -- | -- | √ | √ | -- | 6.500 | 18.000 | 100 | 25.000 | LUM. PETALA | 180 | ≥70 |

|  |
| --- |
| **Embalagem** /*Packing* |
| ***Caso tenham facas de corte, enviá-las por e-mail*** / *If there die cuts, send it by e-mail* |
| **Invólucro /** *Casing* | Gift box + Carton |
| **Gift Box / Blister (mm)** | **Inner Box (mm)** | **Master Box (mm)** |
| **Código de Barra/**Barcode | **--** | **--** |
| **Peso Bruto (kg)** | **Peso Liquido (kg)** | **Peso Bruto (kg)** | **Peso Liquido (kg)** | **Peso Bruto (kg)** | **Peso Liquido (kg)** |
| 2,800 | 2,220 | -- | -- | -- | -- |
| **Comprimento***Length* | **Largura***Width* | **Altura***Height* | **Pcs** | **Comprimento***Length* | **Largura***Width* | **Altura***Height* | **Pcs** | **Comprimento***Length* | **Largura***Width* | **Altura***Height* |
| 68,000 | 29,200 | 14,000 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |

|  |
| --- |
| **Imagem do Produto /** *Product Image* |

****IMPORTANTE:**

As imagens de produto ao lado

devem ser apenas referenciais.

O envio de imagens em HD é feito por e-mail.

***IMPORTANT****:*

*The product images beside*

*they should only be referential.*

*Send images HIGH DEFINITION*

*(300 dpi´s) by email.*



**

|  |
| --- |
| **Dimensões do Produto /** *Product Dimensions* |

*;*

|  |
| --- |
| **Esquema de ligação /** *Electric Diagram* |

|  |
| --- |
| **Curva Fotométrica /** *Photometric Curve* |